AXIS TU9001 Control Board
Ce Control Board est un système modulaire avec joystick et clavier séparés qui vous permet de choisir une solution simple ou complète avec les deux modules pour la gestion des caméras et des vidéos. Il est fabriqué à partir de matériaux durables, sans PVC, et sa conception professionnelle et moderne en fait un ajout idéal dans une salle de surveillance. Le joystick permet un contrôle précis et réactif de toutes les caméras PTZ du fabricant. Il peut également être utilisé pour faciliter la navigation dans les vidéos enregistrées. Avec le clavier, vous naviguez rapidement entre les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ.
• Système modulaire
• Qualité durable
• Installation facile
• Conception professionnelle et moderne
• Commande précise des caméras PTZ

Le contractant ou le sous-traitant désigné doit fournir les accréditations relatives aux certifications du fabricant obtenues et soumises à la vérification d'une société tierce, attestant de ses connaissances des produits.
L'unité principale est fabriquée par une entreprise qui a signé et soutient le Pacte mondial de l’ONU tel que défini par les Nations unies www.unglobalcompact.org/

Marquages de produit
CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM
Chaîne d'approvisionnement
Compatible TAA
CEM
EN 55035, EN 55032 classe B, EN 50121-4
Australie/Nouvelle-Zélande : RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Canada : ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japon : VCCI Classe B
Corée : KS C 9835, KS C 9832 classe B
États-Unis : FCC partie 15 - Sous-partie B, Classe B
Transport ferroviaire : IEC 62236-4
Sécurité
CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 éd. 3, IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3
Alimentation
Via interface USB
Conditions d’utilisation
-0°C à +60°C (32°F à 140°F)
Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage
-40 °C et +70 °C (-40 °F et +158 °F)
Humidité relative 5-95 % (sans condensation)
Configuration système requise
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, port USB 2.0
Dimensions
Hauteur : 38 mm (1,5 po)
Longueur x largeur : 186 x 312 mm (7,3 x 12,3 po)
Poids
1256 g (2,8 lb)
Garantie
5 ans de garantie
Contrôle des substances
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu
Responsabilité environnementale

Le fabricant est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

Joystick à 3 axes à effet Hall du fabricant : X/Y : panoramique et inclinaison, Z : zoom
Déviation par séparateur carré (± 15°) pour XY, (± 25°) pour Z
Jusqu’à 16 touches de raccourci personnalisables
Boîtier
Haut : Certification IP54
Zone autour du module du joystick : Certification IP5x
Bas : Certification IP20
Polycarbonate/ABS
Connecteurs
1 port USB type A
1 port USB type C
Dimensions
Hauteur : 122 mm (4,8 po)
Largeur : 156 mm (6,1 po)
Longueur : 185 mm (7,3 po)
Poids
679 g (1,5 lb)
Contenu de la boîte
Joystick, guide d’installation
1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) (USB type A côté ordinateur, USB type C côté du joystick)

26 touches personnalisables
Affichage de 2 x 20 caractères. Personnalisable avec le joystick SDK 4.0 du frabricant.
Boîtier
Haut : Certification IP54
Bas : Certification IP20
Polycarbonate/ABS
Connecteurs
1 port USB type C
Dimensions
Hauteur : 39 mm (1,5 po)
Largeur : 156 mm (6,1 po)
Longueur : 185 mm (7,3 po)
Poids
577 g (1,3 lb)
Contenu de la boîte
Clavier avec support pour la configuration du tableau de contrôle, guide d’installation
1 câble USB de 50 cm (19,7 po.) (USB type A côté du joystick, USB type C côté clavier)
1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) (USB type A côté ordinateur, USB type C côté du joystick)