AXIS TU9001 Control Board
Esta mesa de controle é um sistema modular com joystick e unidades de teclado separadas que permitem a você escolher uma solução simples ou completa com os dois módulos tanto para o gerenciamento de câmeras quanto para o gerenciamento de vídeo. A mesa de controle é fabricada com materiais duráveis que não contêm PVC e possuem um visual profissional e moderno adequado ao design de salas de monitoramento. O joystick proporciona o controle ágil e preciso de todas as câmeras PTZ do fabricante e também pode ser usado para facilitar a navegação via vídeo gravado. Com o teclado, você pode navegar rapidamente entre espaços de trabalho, câmeras, exibições e predefinições de PTZ.
• Sistema modular
• Qualidade durável
• Fácil de instalar
• Design profissional e moderno
• Controle preciso de câmeras PTZ

O prestador de serviços ou subcontratado designado deve enviar suas credenciais de conclusão da certificação do fabricante, verificadas por uma organização externa, como prova de conhecimento.
A unidade principal deve ser fabricada por uma empresa que tenha assinado e apoie a iniciativa Global Compact da ONU conforme definida pelas Nações Unidas em www.unglobalcompact.org/

Marcações de produtos
CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM
Cadeia de suprimentos
Compatível com TAA
EMC
EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4
Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Canadá: ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japão: VCCI Classe B
Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe B
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe B
Transporte ferroviário: IEC 62236-4
Segurança
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
Alimentação elétrica
Via interface USB
Condições operacionais
0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Condições de armazenamento
-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Requisitos do sistema
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, porta USB 2.0
Dimensões
Altura: 38 mm (1,5 pol.)
Comprimento x largura: 186 x 312 mm (7,3 x 12,3 pol.)
Peso
1256 g (2,8 lb)
Garantia
Garantia de 5 anos
Controle de substâncias
RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018
REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Responsabilidade ambiental

O fabricante é signatário do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

Joystick de efeito Hall com três eixos: X/Y: para pan e tilt, Z: botão para zoom
Deflexão por delimitador quadrado, (± 15°) para XY, (± 25°) para Z
Até 16 teclas de atalho com função personalizável
Caixa
Parte superior: Classificação IP54
Área ao redor do módulo de joystick: Classificação IP5x
Parte inferior: Classificação IP20
Policarbonato ABS
Conectores
1 x USB tipo A
1 x USB tipo C
Dimensões
Altura: 122 mm (4,8 pol.)
Largura: 156 mm (6,1 pol.)
Comprimento: 185 mm (7,3 pol.)
Peso
679 g (1,5 lb)
Conteúdo da embalagem
Joystick, guia de instalação
1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) (USB tipo A no lado do computador, USB tipo C no lado do joystick)

26 teclas com função personalizável
Visor de caracteres 2 x 20. Personalizável com o Joystick SDK 4.0 do fabricante.
Caixa
Parte superior: Classificação IP54
Parte inferior: Classificação IP20
Policarbonato ABS
Conectores
1 x USB tipo C
Dimensões
Altura: 39 mm (1,5 pol.)
Largura: 156 mm (6,1 pol.)
Comprimento: 185 mm (7,3 pol.)
Peso
577 g (1,3 lb)
Conteúdo da embalagem
Teclado com suporte para configuração da placa de controle, guia de instalação
1 x cabo USB de 50 cm (19,7 pol.) (USB tipo A no lado do joystick, USB tipo C no teclado)
1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) (USB tipo A no lado do computador, USB tipo C no lado do joystick)